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	VIKTIG INFORMATION
	Nr:
	

	 
	
	
	 
	Moment:
	 
	 
	 
	Utgåva:

	 
	
	
	 
	KVALITETSARBETE
	 
	 
	1

	 
	
	
	 
	Produkt:
	 
	 
	 
	Datum:

	 
	 
	 
	 
	MANUELL GRAVSTENSPROVNING
	 
	 
	 
	2014-01-28

	Ansvarig:
	 
	 
	 
	Skapad:
	 
	Granskad:
	 
	Godkänd:

	ORAX
	 
	 
	 
	2014-01-28
	 
	ORAX
	 
	2014-01-28



Information/förtydligande gällande (momentnyckel Tengtools 3492AG-ER) 
Vi vill göra er uppmärksamma på att momentnyckelns centrumtapp går att skjuta i sidled, varpå man kan dra medsols med momentnyckeln (felvänd) och då frångå momentnyckelns spärrfunktion. Momentnyckeln fungerar då som ett vanligt hylsnyckelhandtag utan begränsningar gällande förinställt moment. Se instruktioner som följer med momentnyckeln.
För manuell provning av gravstens stabilitet skall momentnyckelns vara placerad som bilden nedan (med spärr och gradskala utåt), och kraften skall anbringas (medsols) på momentnyckeln. Så att mätinstrumentet klämmer fast  gravstenen. 
Se ORAX arbetsinstruktion AI-5 för hur provningen skall utföras!
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Med vänliga hälsningar

AB ORAX
Momentnyckeln skall alltid vara placerad på mätinstrumentet, med mätskala och spärr på följande sätt. 
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